y_e x (y_h - y_e) evts per bin

H1 data, Preliminary SM (with uncertainty)

SUSY S8e Signal (arbitrary normalisation)

(a)

y_e

E - p_z (GeV)

SUSY S8e Signal

(b) y_e

E - p_z (GeV)

NC DIS MC

(c)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

0.4 0.6 0.8 1 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

0.4 0.6 0.8 1