0

0.5

1

-4 -2 0 2 4 6 S_l cut value signal efficiency ε_D b) tagged D^o→ K^-π^+ H1 prel MC