Normalised Inclusive Jet Cross Section

H1 Preliminary

[GeV] TP 8 910 20 30 40

Ratio w.r.t. unfolding

0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6_2 < 200 GeV 2 150 < Q

unfolding

bin-by-bin

h c⊗

CT10 ⊗ NLO

[GeV] TP 8 910 20 30 40

Ratio w.r.t. unfolding

0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6_2 < 270 GeV 2 200 < Q

[GeV] TP 8 910 20 30 40

Ratio w.r.t. unfolding

0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6_2 < 400 GeV 2 270 < Q

[GeV] TP 8 910 20 30 40

Ratio w.r.t. unfolding

0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6_2 < 700 GeV 2 400 < Q

[GeV] TP 8 910 20 30 40

Ratio w.r.t. unfolding

0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6_2 < 5000 GeV 2 700 < Q

[GeV] TP 8 910 20 30 40

Ratio w.r.t. unfolding

0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6_2 < 15000 GeV 2 5000 < Q

H1 Preliminary