)_{IP}(x_{10} log -3 -2.8 -2.6 -2.4 -2.2 -2

) [ pb ] IP(x 10 /dlog σd

0

50

100

150

200

0