0 500 1000

1500

2000

170 175 θ_e [^0]

N_{obs} a) H1 ρ notag

H1 data MC: signal+bg. total bg. ρ´

0 500 1000

0 200 ϕ_e [^0] b) H1 ρ notag

1 10 10^2

10^3

0 20 40 60 Q^2 [GeV^2] c) H1 ρ notag

0 500 1000

1500

2000

100 200 W [GeV]

N_{obs} d) H1 ρ notag

0

2000

4000

0 2 4 6 p_{t, track} [GeV] e) H1 ρ notag

0

100

200

-20 0 20 Δϕ_{tracks} [^0] f) H1 ϕ notag

1 10 10^2

10^3

0 20 40 60 Q^2 [GeV^2]

N_{obs} g) H1 ϕ notag

0 200 400 600

100 200 W [GeV] h) H1 ϕ notag

0

500

1000

0 2 4 6 p_{t, track} [GeV] i) H1 ϕ notag