0 50 100 150

]° *| [pb/ ϕΔ /d| σd

-110

1

10^{H1 FPS Data}

Resolved IP x 2.2

SCI + GAL H1 one central + one forward jet

]° *| [ ϕΔ| 0 50 100 150 0 1 2 R 0 1 2