0 1 2 3

*| [pb] ηΔ /d| σd

100

200

H1 FPS Data Resolved IP x 1.5 SCI + GAL

H1 two central jets

*|ηΔ| 0 1 2 3 0 1 2 R 0 1 2