Anmeldung zur Frühjahrstagung der

Deutschen Physikalischen Gesellschaft

vom 23.3. bis 27.3.1998 in Freiburg

Meßergebnisse der GaAs-Streifendetektoren des neuen VLQ-Spektrometers für das H1-Experiment — fflC. Krauss^1, Ch. Berger^1, W. Braunschweig^1, C. Duprel^2, S. Hurling^3, P.-O. Meyer^2, C. Rente^1 und O. Syben^1 —^1I. Physikalisches Institut der RWTH Aachen —^2III. Physikalisches Institut der RWTH Aachen —^3DESY, Hamburg

Das neue Very-Low-Q^2-Spektrometer (VLQ) des H1-Detektors ermöglicht 1998 die Messung unter kleinen Winkeln gestreuter Elektronen in einem kinematischen Bereich von 0.02 < Q^2 < 1.2 GeV^2. Es besteht aus zwei Modulen mit jeweils einem Kalorimeter und einem Spursystem. Zur genauen Spurrekonstruktion werden zum ersten Mal in einem Speicherring-Experiment GaAs-Halbleiterdetektoren eingesetzt. Die Spursysteme setzen sich aus insgesamt 32 GaAs-Mikrostreifendetek-toren (Fläche 5x4 cm^2, Dicke 250 μm, Streifenraster 62,5 μm, Streifenbreite 31,25 μm) zusammen. An einem Elektronenstrahl werden die Detektoren vor ihrem Einbau getestet. Es werden Signalhöhe, Rauschen, Ortsauflösung und die Clustergröße bestimmt.

Vom Tagungsleiter auszufüllen

lfd. Nr.

Sitzung

Vortrags-Nr.

Beginn

Ende

danach Pause

Tag

Saal

Datum: 23.3. bis 27.3.1998 Ort: Freiburg Fachverband: Teilchenphysik Themenkreis: Halbleiterdetektoren Engl. Titel:

PACS-Nummer:

Beitragsform: Vortrag Anschrift: Carsten Krauss I. Phys. Institut RWTH Aachen Sommerfeldstr. 34 52056 Aachen Email: ckrauss@mail.desy.de